Vulinstructie Onderdelendoos A


**A1** 6x draadbrug **A2** 2x DIL **A3** 6x weerstand **A4** 6x LED **A5** 4x schakelaar  
2 tussengaten schakelaar 200 ohm ¼ W 5mm enkelvoudig om



**A6** 4x drukknop **A9** 1x krimpkous rood 2 mm  
 **A10** 1x krimpkous zwart 2 mm


Vulinstructie Onderdelendoos B

**B1** 2x draadbrug **B2** 1x draadbrug **B3** 1x draadbru **B4** 1x relais 5V **B5** draad 2 cm   
3 tussengaten 6 tussengaten 10 tussengaten 1x om



**B6** 1x wisselschakelaar **B7** 1x draadbrug **B8** PCB **B9** 2x pinheader **B10** 1x   
lange poten met schakelaar  
3 tussengaten 2x om

Vulinstructie buis met draden



**D1**

2x **D3** (twee verschillende kleuren)

**D2**